10.10.2019г

**О профилактике предупреждения производственного травматизма**

***Производственный травматизм*** - это травмы, получены работниками на производстве и вызванные, как правило, несоблюдением требований охраны труда.

***Причинами производственного травматизма являются:***

\* Организанизационные: связанные с недостатками в организации и содержании рабочего места; применением неправильных приемов работы; соблюдение правил безопасности; отсутствие или неисправность индивидуальных защитных приспособлений.

\*Санитарно-гигиенические: отсутствие специальной одежды и обуви или их дефекты; неправильное освещение рабочих мест; чрезмерно высокая или низкая температура воздуха в рабочих помещениях; производственная пыль, недостаточная вентиляция, захламленность и загрязненность производственной территории.

\*Личного характера: заболевание или утомление рабочего; недостаточная квалификация; неудовлетворительные бытовые условия; алкогольное опьянение.

***Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин:***

-механизация и автоматизация технологических процессов, ликвидация ручных операций, ручной переноски изделий и подъем грузов и т.д.

-наличие специальных безопасных мест складирования изделий и полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования, чтобы не загромождать ими рабочие площадки и проходы;

-соответствие технологического оборудования и инструментов своему назначению, и нахождение их в исправном состоянии;

-ограждение движущихся и вращающихся деталей машин и агрегатов, а также мест возможного соприкосновения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и другими веществами;

- заземление всего электрооборудования в цехах и его периодический контроль;

- ограждение мест открытых контактов защитными щитками или кожухами

-периодический контроль состояния подъемно-транспортного оборудования и аппаратов, находящихся под давлением;

-хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и в цехе.

Для снижения производственного травматизма необходимо строго соблюдения правил охраны труда, рабочие должны обеспечивается исправными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, соблюдать режим труда и отдыха. Для оказания первой медицинской помощи должны быть в наличии аптечки первой медицинской помощи с набором медикаментов, перевязочного материала, шин и.д.р. Все вновь принимаемые на работу проходят предварительный медицинский осмотр, в дальнейшем с учетом результатов комплексной гигиенической оценки условий труда работающие при выполнении работ, связанных с воздействием вредных и опасны и (или) опасных факторов производственной среды проходят периодический медицинский осмотр. Обязательный инструктаж по охране труда, повышение компетентности и пополнение знаний в этой области и их проверка должна быть постоянной.