|  |
| --- |
| Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в мае 2020 года |

03.05.2020 животновод ОАО «Рапс» (Минский район) при загоне быка  
в сарай на молочно-товарной ферме «Черники» попытался остановить  
быка с помощью деревянной доски. Бык ударил по доске,  
в результате чего доска отлетела в голову животновода, и он упал.  
При падении на бетонный пол сарая потерпевший получил  
тяжелую травму головы.

04.05.2020 при продольной распиловке пиломатериала на многопильном деревообрабатывающем станке смертельно травмирован вылетевшей  
из станка доской гражданин, допущенный к работе  
в ЧУП «СТРОИТЕЛЬ СЕЛА» (Крупский район) без оформления документов о принятии на работу.

04.05.2020 электрогазосварщик ОАО «Борисовжилстрой»  
при передвижении по территории формовочного цеха споткнулся  
и упал с высоты собственного роста, тяжело травмировав  
при падении голову.

06.05.2020 столяр КУП «Солигорскводоканал» при выполнении  
работ по обшивке каркаса контейнера упал с лестницы, получив  
тяжелые производственные травмы головы и спины.

14.05.2020 при проведении погрузочно-разгрузочных работ  
на территории бывшей молочно-товарной фермы д. Смольгово на ногу трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства  
ОАО «Заболотский» (Любанский район) упал демонтированный железобетонный прогон, который установили на ребро для зачаливания  
и дальнейшей погрузки при помощи погрузчика Амкодор 322 С4  
на прицеп трактора.

14.05.2020 при производстве огневых работ в колодце  
на Четвертом рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) произошел разрыв кислородного рукава сварочного поста,  
в результате чего электрогазосварщик получил ожоги.

15.05.2020 инженер-механик ИПУП «Косвик» (Минский район)  
при наладке деревообрабатывающего станка тяжело травмировал левое предплечье о вращающуюся фрезу.

16.05.2020 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Каганец» (Стобцовский район) при запуске двигателя погрузчика Амкодор 332С4, включив зажигание, перевел рычаг переключения передач в положение «назад», застопорил педаль газа  
при помощи гаечного ключа, стал на ступеньки лестницы и начал выполнять какие-то действия. В этот момент погрузчик начал движение  
и тракторист-машинист попал сначала под колесо, затем под опущенный ковш погрузчика. Тело погибшего протянуло 52 м до столкновения  
с другим погрузчиком Амкодор 342С.

28.05.2020 работающий по договору подряда в ОАО «Октябрьская революция» (Дзержинский район) привязывал быка цепью к кормушке.  
Внезапно бык бросился в сторону работающего. Он, пытаясь отскочить  
в сторону, зацепился за цепь и упал на проход, тяжело травмировав  
при падении руку.

28.05.2020 начальник участка ПУП «Амкодор-ДОМЗ» (Дзержинский район) при выполнении контрольно-измерительных работ на территории  
ОАО «Минский домостроительный комбинат» упал со строительных лесов с высоты 9 м. От полученных при падении телесных повреждений скончался на месте происшествия.

29.05.2020 при перегоне сельскохозяйственных животных с пастбища  
на выгульный двормолочно-товарной фермы «Отрадное» ОАО «Речень» (Любанский район) корова заскочила в другой загон. Чтобы выгнать корову из загона животновод решил перелезть через деревянное ограждение. При попытке перелезть через ограждение, оно сломалось,  
и животновод упал, тяжело травмировав руку.

29.05.2020 при выполнении подсобных работ на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом № 16 по генплану с подземной  
гараж-стоянкой в районе ул. Быховской, Пензенской, Сенницкой, Радищева» (г Минск) упал в шахту лифта, расположенную на 12-м этаже строящегося здания, 17-летний гражданин, допущенный к работе  
в ООО «Элстман» (Минский район) без оформления документов  
о принятии на работу. От полученных при падении телесных повреждений скончался на месте происшествия.

29.05.2020 машинист конвейера ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) при обслуживании ленточного стационарного конвейера КЛС-1600  
на участке дробления Четвертого рудоуправления в районе натяжной станции тяжело травмировала руку в результате попадания руки между лентой конвейера и валом нижнего ролика.